1. Для высоковольтных батарей дата производства оригинальных батарей и новых добавленных батарей должна быть как можно ближе, лучше в пределах одного года. Если разница во времени производства слишком велика, отклонение емкости батареи будет большим, и энергия батарей не может быть полностью использована.

2. Для высоковольтных батарей перед расширением полностью зарядите исходные батареи до 100% (необходимо поддерживать SOC 100%), а затем зарядите батареи, которые необходимо добавить, до SOC 100%. Затем соберите их вместе, чтобы достичь цели расширения. (Исходные батареи можно заряжать с помощью инвертора; но вновь добавленные батареи необходимо заряжать отдельно с помощью зарядного устройства.)

3. Пожалуйста, проконсультируйтесь с соответствующим техническим персоналом перед расширением батареи высокого напряжения. Все последствия, вызванные личной неправильной эксплуатацией, будут нести лицо, и не покрываются гарантией DEYE.

4. Литиевая батарея DEYE не может работать в свинцово-кислотном режиме. Любая неисправность, вызванная использованием свинцово-кислотного режима, не покрывается гарантией DEYE.

5. При первой сборке высоковольтная аккумуляторная система должна быть заземлена, в противном случае гарантия не предоставляется.

6. Если система сообщает о неисправности изоляции (ISO), немедленно выключите систему и сообщите об этом соответствующему персоналу производителя в первый раз. Вам запрещено использовать систему до подтверждения со стороны технического персонала, в противном случае все последствия будут нести вы.